{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Dados","Resultados"],"not_rendered":{"charts":0,"images":1,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":70,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Dados","index":0,"n_rows":15,"n_cols":20,"rows_kept":15,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,1,6,1],[7,1,13,1],[7,2,13,2],[7,13,13,13],[3,19,13,26]]}
[]
[null,"PERÍODO"]
[]
[null,"SISTEMA","Rodocoleta\nkm (só ida)","Trecho\nDuto","Volume\nm³","duto\nkm","rodo\nkm","Densidade\nEtanol\nton/m³","%Biodiesel","Fator\nrodo direto\nkgCO2/tonne.km","Fator\nrodocoleta\nkgCO2/tonne.km","Fator\nduto\nkgCO2/tonne.km","Emissão\nrodo direto\n tCO2","Emissão\nrodocoleta\n tCO2","Emissão\nduto\n tCO2","Trecho duto","km",null,null,"Instruções de uso:\n\n- Preencher somente as células amarelas;\n\n- O campo \"período\" é opcional e de texto livre para indicar o período utilizado (mês, ano, etc);\n\n- Campo \"Rodocoleta\": preencher com a distancia rodoviária em km (só ida) entre a usina e o Terminal Logum. OBS- Para mais de uma usina, utilizar a média ponderada pelo volume;\n\n- Campo \"Trecho Duto\": selecionar as opções de trechos disponíveis. OBS- O sistema já possui as distancias dutoviárias para os cálculos;\n\n- Campo \"Volume\": preencher com o volume de Etanol a ser transportado em m³.\n\n- É necessário preeencher a parte de ENTRADA e SAIDA do sistema Logum, sendo que o volume de entrada deve ser igual ao de saída.\n"]
[null,"ENTRADA",null,null,null,{"$f":"IF( ISERROR(VLOOKUP(D5,$P$5:$Q$14,2,0)),\"\",    VLOOKUP(D5,$P$5:$Q$14,2,0)  )","v":""},{"$f":"IF(F5=\"\",\"\",F5+C5)","v":""},0.79,0.89583333333333337,7.5999999999999998E-2,3.4052941196048098E-2,7.7274028038439404E-4,{"$f":"IF(E5=\"\",0,         E5*H5*I5    *G5   *J5   /1000 )","v":0},{"$f":"IF(E5=\"\",0,         E5*H5*I5    *C5   *K5   /1000 )","v":0},{"$f":"IF(E5=\"\",0,         E5*H5*I5    *F5   *L5   /1000 )","v":0},"Uberaba-Paulínia",{"$f":"143+207","v":350}]
[null,null,null,null,null,"",{"$f":"IF(F6=\"\",\"\",F6+C6)","v":""},0.79,0.89583333333333337,7.5999999999999998E-2,3.4052941196048098E-2,7.7274028038439404E-4,{"$f":"IF(E6=\"\",0,         E6*H6*I6    *G6   *J6   /1000 )","v":0},{"$f":"IF(E6=\"\",0,         E6*H6*I6    *C6   *K6   /1000 )","v":0},{"$f":"IF(E6=\"\",0,         E6*H6*I6    *F6   *L6   /1000 )","v":0},"RibeirãoPreto-Paulínia",207]
[null,null,null,null,null,"",{"$f":"IF(F7=\"\",\"\",F7+C7)","v":""},0.79,0.89583333333333337,7.5999999999999998E-2,3.4052941196048098E-2,7.7274028038439404E-4,0,0,0,"Paulínia",5]
[null,"SAIDA","não se\naplica",null,null,"",{"$f":"IF(F8=\"\",\"\",F8)","v":""},0.79,0.89583333333333337,7.5999999999999998E-2,3.4052941196048098E-2,7.7274028038439404E-4,0,"não se\naplica",0,"Paulínia-Barueri",95]
[null,null,null,null,null,"",{"$f":"IF(F9=\"\",\"\",F9)","v":""},0.79,0.89583333333333337,7.5999999999999998E-2,3.4052941196048098E-2,7.7274028038439404E-4,0,null,0,"Paulínia-Guarulhos",{"$f":"153+40","v":193}]
[null,null,null,null,null,"","",0.79,0.89583333333333337,7.5999999999999998E-2,3.4052941196048098E-2,7.7274028038439404E-4,0,null,0,"Paulínia-VoltaRedonda",{"$f":"153+272","v":425}]
[null,null,null,null,null,"","",0.79,0.89583333333333337,7.5999999999999998E-2,3.4052941196048098E-2,7.7274028038439404E-4,{"$f":"IF(E11=\"\",0,         E11*H11*I11    *G11   *J11   /1000 )","v":0},null,0,"Paulínia-SãoCaetano",{"$f":"Q9+24","v":217}]
[null,null,null,null,null,"","",0.79,0.89583333333333337,7.5999999999999998E-2,3.4052941196048098E-2,7.7274028038439404E-4,0,null,0,"Paulínia-SãoJoséCampos",{"$f":"153+41","v":194}]
[null,null,null,null,null,"","",0.79,0.89583333333333337,7.5999999999999998E-2,3.4052941196048098E-2,7.7274028038439404E-4,0,null,0,"Paulínia-DuqueCaxias",{"$f":"153+372","v":525}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"IF( ISERROR(VLOOKUP(D14,$P$5:$Q$14,2,0)),\"\",    VLOOKUP(D14,$P$5:$Q$14,2,0)  )","v":""},{"$f":"IF(F14=\"\",\"\",F14)","v":""},0.79,0.89583333333333337,7.5999999999999998E-2,3.4052941196048098E-2,7.7274028038439404E-4,0,null,0,"Paulínia-IlhaD'Agua",13.5]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(M5:M14)","v":0},{"$f":"SUM(N5:N7)","v":0},{"$f":"SUM(O5:O14)","v":0}]

{"sheet":"Resultados","index":1,"n_rows":12,"n_cols":9,"rows_kept":12,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[null,"Summary of Emission Reductions"]
[null,"Resumo das Reduções"]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"unit - tCO2",null,"unit - tCO2","unit - tCO2","unit - tCO2",null,"unit - tCO2"]
[null,"Período","BE - Baseline Emissions",null,"PE - Truck transport (compl)","PE - Pipeline Emissions","PE - Total",null,"ER - Emissions Reductions"]
[null,{"$f":"Dados!C2","v":"00:00:00"},{"$f":"Dados!M15","v":0},null,{"$f":"Dados!N15","v":0},{"$f":"Dados!O15","v":0},{"$f":"F10+E10","v":0},null,{"$f":"C10-G10","v":0}]
[]
[null,null,"Emissões totais pelo\nRodoviário Exclusivo",null,"Emissões pelo\nRodoviário Complementar","Emissões pelo duto.","Emissões totais pelo Sistema Logum.",null,"Reduções nas Emissões - final"]